**1060铝卷**具有延伸率高，抗拉强度大，导电性优良，成型行高的有点，完全能够满足常规的加工（冲压，拉伸）要求。1060铝卷具有良好的高耐腐蚀性，导电导热性能和可焊接性。

1060 aluminum coil has high elongation, high tensile strength, excellent electrical conductivity, and good formability, which can fully meet the conventional processing (stamping, stretching) requirements. 1060 aluminum coil has good high corrosion resistance, electrical and thermal conductivity and weldability.

**应用：**

1、1060铝卷可用于汽车零部件，电池软连接，幕墙板，大巴行李架，地板和花纹板等。

2、1060铝卷可用于铝母线，汽车散热器，新能源汽车充电桩，模具等。

Application:  
1, 1060 aluminum coil can be used for auto parts, battery soft connection, curtain wall panels, bus luggage rack, flooring and pattern plates.  
2, 1060 aluminum coil can be used for aluminum busbars, automobile radiators, new energy vehicle charging piles, molds, etc.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合金  ALLOY | 状态  TEMPER | 厚度  GAUGE | 宽度  WIDTH | 长度  LENGTH |
| 1060 | O, F，H12，H14、H16、H18、H19、H22、H24、H26、H28，H112,etc | 0.1-8mm  0.0039”-0.315” | 100-2500mm  3.937”-98.425  ” | C |