**1100铝板**具有高塑性、耐腐蚀、导电性和导热性。1100铝板可气焊、氢焊和接触焊。在加工中可承受各种压力加工和拉伸、弯曲。

1100 aluminum sheet & plate has high plasticity, corrosion resistance, electrical conductivity, and thermal conductivity. 1100 aluminum sheet can be used in gas welding, hydrogen welding and contact welding. In the process it can withstand a variety of pressure processing, extension, and bending.

**应用：**

1、1100铝箔可用于铝塑板、电子箔、电池箔等。

2、1100铝板可用于深冲料、瓶盖、宽幅建筑幕墙、大巴车内装、大巴车门/发动机板、装饰装潢、变压器用铝、散热片用铝等。

Applications:
1, 1100 aluminum foil can be used for aluminum-plastic plate, electronic foil, battery foil, etc.
2, 1100 aluminum plate can be used for deep drawing materials, bottle caps, wide building curtain walls, bus interiors, bus doors/engine panels, decoration, aluminum transformers, aluminum heat sinks, etc.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合金ALLOY | 状态TEMPER | 厚度GAUGE | 宽度WIDTH | 长度LENGTH |
| 1100 | O,H12,H14,H16,H18,H19,H22,H24,H26,H28,H112,etc | 0.1-500mm0.0039“-19.68” | 20-2650mm0.7874”-104.331” | 500-16000mm19.685“-629.921” |